|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 38/BXD-HTKTV/v hướng dẫn quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang |  *Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016* |

Kính gửi: Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2395/SXD-HTKT ngày 27/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công viên nghĩa trang được hiểu là một nghĩa trang tập trung và không có quy định riêng về công viên nghĩa trang, do đó việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang phải tuân thủ theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang”.

2. Việc lập quy hoạch nghĩa trang phải tuân thủ các quy định tại quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng; quy chuẩn QCVN 07-10:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang”. Trong đó, đã quy định diện tích mộ đơn hung táng và chôn cất một lần không quá 5m2/mộ *(không tính diện tích đường đi xung quanh mộ),* mộ cát táng và mộ chôn cất lọ tro cốt sau hỏa táng tối đa 3m2/mộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu tổ chức thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT, HTKT. | **TL. BỘ TRƯỞNG****CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT**(đã ký)**Nguyễn Hồng Tiến** |